	보 도 자 료
	배포일시	2015. 8. 27(목) 총 2매(본문 2)
	담당부서	∙주택건설공급과장 서정호, 사무관 정민승, 주무관 이남일 ∙☎ (044)201-3369, 3367
	2015년 8월 28일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 8. 27(목) 11:00 이후 보도 가능

바닥충격음 측정방법을‘뱅머신’방식으로 일원화

「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」개정안 행정예고

□ 국토교통부(장관 유일호)는 공동주택 바닥충격음에 대한 측정방법을 뱅머신 방식으로 일원화하는 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 개정안을 8.28(금)부터 행정예고한다고 밝혔다.

□ 현재, 공동주택의 바닥충격음 측정방법은 뱅머신 방식과 임팩트볼 방식을 신청자가 선택하여 측정하도록 하고 있다.

< 바닥충격음 측정방법 >

뱅머신 단일 측정 : ‘05.7.1〜 ‘14.5.6	임팩트볼 추가 도입 : ‘14.5.7 〜

ㅇ 임팩트볼 측정 방식은 뱅머신 방식에 비하여 어린이 뛰기 등 실제 충격력과 유사*하다는 장점이 있어 ‘14.5.7부터 시행**하였으나,

* 뱅머신(약 420kg), 임팩트볼(150〜180kg), 실제 어린이 뛰기(100〜250kg)

** 일본에서는 ‘00년 JIS 승인을 통해 임팩트볼을 충격원으로 채택, 국내에서는 ’12.12월 KS 기준에 반영하고, ‘14.5.7일부터 바닥충격음 측정방법으로 적용

ㅇ 임팩트볼 방식에 적용하고 있는 보정치 등 성능기준에 대한 보완 필요성이 제기됨에 따라

- 우선 바닥충격음 측정방법을 뱅머신 방법으로 일원화하고, 추가 연구 등을 통해 임팩트볼 방식에 맞는 성능기준을 재점검한 후 임팩트볼 방식을 시행할 예정이다.

□ 바닥충격음 측정 충격원에서 임팩트볼을 제외하는 이번 개정안은 임팩트볼 방식 도입 이후 관련 전문가 등의 의견수렴*을 거쳐 마련된 것이다.

* 학계‧연구기관‧업계 등 총 5회에 걸쳐 전문가 회의 개최, 의견수렴 결과 실제 충격력과 유사한 임팩트볼 방식이 바람직하나 성능기준 등 보완 필요

□ 이밖에 기준에 대한 자세한 내용은 국토교통부 홈페이지 (http://www.molit.go.kr)의 법령정보/입법예고 ․ 행정예고란에서 확인할 수 있으며, 의견이 있는 경우 9월 18일까지 우편, 팩스 또는 홈페이지를 통해 의견을 제출할 수 있다.

* 의견제출처: 30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부 주택건설공급과

(전화: 044-201-3367, 팩스 044-201-5684)

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 주택건설공급과 이남일 주무관(☎ 044-201-3367)에게 연락주시기 바랍니다.